**Презентация москитной системы Плиссе для окон и дверей от компании Plisse Ltd «СИСТЕМА ПЛИССЕ П25»**

**Система Плиссе П25** фиксируется на окне / в проеме раз и навсегда - сдвигаясь и раздвигаясь по принципу гармошки.

**«СМС Плиссе П25»** Совмещается с любыми оконными и дверными конструкциями разных производителей, которая устанавливается на окно или дверь размерами до 3000мм в высоту и до 6000мм в высоту.

**Система Плиссе П25 мм,** как и любая другая система Плиссе из линейки продукции компании Plisse ltd обладает высоким качеством!!!

**П25** не требует отдельного места для хранения в доме или в квартире на зимнее время года, вам достаточно отрыть створку системы, оставляя проем отрытым.

 **Москитная система Плиссе П25**подходит для окон, беседок, террас, мансард, входных групп. Система П16 сделает вашу террасу уютной и защищенной. Защитное полотно свободно пропускает воздух. За системой Плиссе легко и просто ухаживать – достаточно периодически очищать полотно влажной салфеткой или опрыскивать поверхность сетки или ткани слегка мыльным раствором или универсальным средством для очистки поверхностей в доме.



Москитная система Плиссе П25: основная конструкция состоит из одного вида профиля

Каркас рамы соединяется 4 пластиковыми уголками. Профиль створки крепится к раме с помощью пятки.

   





Есть возможность изготовить изделие с порогом. Тогда в нижней части конструкции будут использоваться соединительные уголки для порогов

 

**Технические характеристики Системы Плиссе П25**

* Замер только готового изделия!
* Минимально по высоте и ширине 300 мм
* Максимально по ширине не более 3000мм, по высоте не более 3000мм
* Профиль алюминиевый (срок службы 7 лет)
* базовые цвета профиля: белый 9016, коричневый 8017, антрацит 7016 (всегда в наличии), возможна отгрузка неокрашенного профиля
* красим в любой цвет по палитре Ral (под заказ)
* открывание: влево, вправо, сверху-вниз, снизу-вверх
* профиль створки отличается от Профиля рамы конфигурацией.
* Плиссированная СЕТКА - Полотно-гармошка 25мм, в развернутом виде 50мм.
* Ширина профиля: 40 м
* Есть возможность установки системы с порогом

**Составляющие м/с:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Система Плиссе П25** | **Количество материала на 1 систему П25 размером 800\*2100** | **Кратность упаковки**  |
| Профиль МС ПЛИССЕ 25 белый RAL 9016 | 7,688м | 60 м |
| Вставка внутренняя под сетку ПЛИССЕ 25 | 4,2м | 120м |
| Сетка МС ПЛИССЕ (25) 2200 мм (60м2/рулон) | 3,6м2 | В зависимости от высоты пачки разная квадратура |
| Нить МС ПЛИССЕ (500м) | 18,24м | 500 м |
| Комплект аксессуаров для МС ПЛИССЕ 25 белый (Ral 9016) | 1комплект(4угла+2пятки+2гвоздя) | 10шт (40углов+20пяток+20гвоздей) |
| Люверсы МС ПЛИССЕ 25 | 12шт | 500шт |
| Скотя для вставки МС Плиссе  | 4,2м | 100м |